Гр. 1-С

Опрацювати завдання з виробничої практики

Професія: Слюсар з ремонту автомобілів

Тема:Виконання робіт з ремонту автомобілів

Вправа 2: Ремонт електрообладнання автомобіля

2/2: Заміна генератора Г-130

Мета вправи: навчити виконувати прийоми проведення заміни генератора Г-130

Інструкційно-технологічна карта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Послідовність виконання | Технічні умови та вказівки до виконання вправи | Інструмент |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Замінити генератор Г-1301.Зяти генератор2. Установити генератор. | 1.Зняти кришку акумуляторної батареї2.Зняти провода 3=+= клеми акумуляторної батареї до стартеру.3.Відключити провода =+= клеми від генератора4. Відкрити гайки кріпленні,зняти генератор.1. Збирання проводити в послідовності зворотній розбиранню.2. запустити двигун, встановити середні оберти. Перевірити роботу генератора. | Ключ 12,14,17,19ммВикрутка 150х0,75ммКлючі 12,14,19 ммВикрутка  |

Контрольні Запитання:

1. З яких основних частин складається генератор?
2. На якому принципі побудована робота генератора?
3. Які основні несправності можуть виникнути в генераторі під час його експлуатації,які їх ознаки і способи усунення?